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1. 总则

1.1 编制目的

为有效预防和控制我市危险化学品事故，规范海州区危险化学品事故应急救援程序，高效组织、指导应急救援工作，提高应急救援工作能力，建立统一领导、分工明确、预警预防、分级响应、快速反应、科学高效的应急救援体系，最大限度减少事故灾难造成的人员伤亡和财产损失，维护社会稳定，制定本预案。

1.2 编制依据

1.法律、法规
（1）《中华人民共和国突发事件应对法》（国家主席令69号，2007年11月1日实施）
（2）《中华人民共和国安全生产法》（2014年修正，2014年12月1日实施）
（3）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令29号，2019年4月23日实施）
（4）《中华人民共和国职业病防治法》（2018年修正）
（5）《中华人民共和国特种设备安全法》（2014年1月1日实施）
（6）《危险化学品安全管理条例》（国务院令591号，2013年国务院令645号修订）
（7）《特种设备安全监察条例》（国务院令549号，2009年5月1日实施）

（8）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）
（9）《生产安全事故应急条例》（国务院令708号，2019年4月1日实施）
（10）《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令352号）

（11）《城镇燃气管理条例》（国务院令583号，2016年2月6日修订 ）

（12）《民用爆炸物品安全管理条例》(国务院令653号，2014年7月29号实施)

（13）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发 [2010]23号）
2.部门规章、规范性文件
（1）《国务院有关部门和单位制定和修订突发公共事件应急预案框架指南》（国办函[2004]33号）
（2）《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号）
（3）《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令2号）
（4）《辽宁省突发事件应对条例》（2009年10月1日实施）
（5）《辽宁省突发事件应急预案管理办法（试行）》（辽政办发[2012]24号通知）
（6）《辽宁省生产安全事故应急预案管理办法》（辽安安监应急[2017]5号）
（7）《辽宁省安全生产条例》（2020年3月30日修正）
(8) 《关于进一步建立完善军地应急联动机制的通知》辽应急发[2019]18号

3.标准
（1）《国家突发公共事件总体应急预案》（2006年1月8日实施）
（2）《国家安全生产事故灾难应急预案》（国务院颁布，2006年1月22实施）
（3）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）

（4）《国家处置电网大面积停电事故应急预案》（国办函[2015]134号）
（5）《危险化学品事故灾难应急预案》（国家安全生产监督管理总局2006年10月）
（6）《辽宁省突发事件总体应急预案》（辽宁省突发公共事件应急总指挥部公告，2005年7月13日实施）

（7）《辽宁省安全生产事故灾难应急预案》
衔接上级预案

《阜新市海州区安全生产事故灾难应急预案》

《阜新市危险化学品生产安全事故应急预案》

1.3 适用范围

本预案适用于阜新海州区行政区域内涉及危险化学品、城镇燃气、民用爆炸品使用和废弃化学品处置等过程中发生事故的应急准备和应急救援工作。

危险化学品运输事故按照《海州区处置重特大道路交通事故应急预案》执行，事故发生在我区域内，我区协助有关部门参与应急救援工作。

周边区（县）发生对我区已经或可能造成影响的危险化学品事故应对工作，参照本预案响应。
1.4 工作原则

（1）生命至上，安全第一。始终把保障人民群众的生命安全和身体健康作为危险化学品事故应急救援工作的出发点和落脚点，建立健全监测和应急处置机制，最大限度减少危险化学品事故造成的人员伤亡和危害。

（2）统一领导，协同作战。在区政府统一领导下，负责指导、组织协调危险化学品事故灾难应急救援工作。各有关部门按照预案规定，在各自的职责范围内做好应急处置工作。生产经营单位要认真履行安全生产主体的职责，建立安全生产应急预案和应急机制，充分发挥企业的先期处置和自救作用。各乡镇（街道）、有关部门按照各自职责和权限，协助、参与应急处置工作。

（3）快速反应，科学规范。建立健全应急救援联动机制，快速响应、科学应对，采用先进的救援装备和技术，增强应急救援能力。充分发挥安全生产应急救援专家和专业技术人员的支撑保障作用，加强应急救援人员的安全防护，实现科学施救。及时、准确、客观公开事故信息，有序组织新闻媒体采访、报道事故处置进展及相关工作情况。

（4）预防为主，平战结合。贯彻落实“安全第一，预防为主，综合”的方针，坚持事故应急与预防工作相结合。按照长期准备、重点建设的要求，做好应对危险化学品事故的思想准备、工作准备、队伍建设、预案准备、物资储备和经费准备，完善装备、预案培训、演练等工作，做到常备不懈。将日常管理工作和应急救援工作相结合，充分利用、依托现有专业应急救援力量，努力实现一队多能。培养兼职做好预防、预测、预警和预报工作，做好常态下的风险评估。
1.5 现状及风险分析

截止至2020年10月末，阜新市海州区无危险化学品生产企业，一般化学品生产企业2家，食品冷藏企业2家（使用液氨制冷），加油站14家，燃气充装单位3家（其中天然气充装单位2家，液化石油气充装单位1家），燃气使用单位6家，危险化学品经营单位50家（包括油漆经营商店），危险化学品运输单位8家，使用民用爆炸品2家。

一般化学品生产企业2家：

嘉能化工生产过程中使用乙二醇。

可能发生的事故：乙二醇爆炸

次生灾害：人员中毒、伤亡、财产损失

衍生灾害：处置事故过程中产生废水可能流入生活下水，河流产生水质污染。

影响范围：本储存罐区、本生产装置。

食品冷藏企业：

使用液氨制冷。

可能发生的事故：液氨泄漏、火灾、爆炸

次生灾害：火灾、爆炸、人员中毒、伤亡、液氨泄漏、财产损失。

衍生灾害：火灾燃烧产物可能造成空气污染，处置事故过程中产生废水可能流入生活下水，河流水质可能污染。

影响范围：制冷车间、储存冷库，本企业其他建筑人员，泄漏量大时可能波及车间周边商业、居民。

加油站14家：二级加油站2家，三级加油站12家。西铁加油1站储存量最大，座落在海州区振兴路141号，汽油储罐30立方米2个，柴油储罐30立方米3个。加油站经营（储存）汽油、柴油。汽油是甲类危险物质，属国家重点监管危险化学品，易燃烧、爆炸。

可能发生的事故：泄漏、火灾、爆炸。

次生灾害：火灾、爆炸、泄漏、人员中毒、伤亡，财产损失。

衍生灾害：火灾燃烧产物可能造成空气污染，处置事故过程中产生废水可能流入生活下水，河流水质可能污染。

使用天然气6家。

	序号
	名  称
	年用时
	最大储存量
	使用方式

	1
	郭老八
	4.8万立方
	200立/天
	管路

	2
	久盛
	42万立方
	100立/h
	管路

	3
	明欣
	110万立方（18年）

30万立方（20年）
	250立/h
	管路

	4
	久伟
	109万立方
	170立/ h

橇车2个35000立
	气源：港华管路

矿务局煤层气、橇车

	5
	中储
	7.2万立方
	3个车位

每个4000立/个
	橇车供给、设有管路

	6
	天华
	100万立方
	
	管路


可能发生的事故：泄漏、中毒、火灾、爆炸。

影响范围：本生产装置，本天然气储存装置，可能波及周边建筑及人员。

次生灾害：火灾、爆炸、人员中毒、伤亡，财产损失。

燃气充装站3家

可能发生的事故：泄漏、中毒、火灾、爆炸。

影响范围：本储存、充装装置，可能波及周边建筑及人员。

次生灾害：火灾、爆炸、人员中毒、伤亡，财产损失。

燃气使用单位6家

可能发生的事故：泄漏、中毒、火灾、爆炸。

影响范围：本储存、使用装置，可能波及周边建筑及人员。

次生灾害：火灾、爆炸、人员中毒、伤亡，财产损失。

民用炸药使用单位2家，为我区两家煤矿使用。

可能发生的事故：爆炸。

次生灾害：人员伤亡、火灾、爆炸、财产损失。

衍生灾害：矿井坍塌。

影响范围：煤矿矿井、储存仓库、周边建筑。

油漆经营商店

油漆主要成份为；成膜剂、溶剂、稀释剂，为危险化学品，易燃、易爆。

可能发生的事故：火灾、爆炸。

次生灾害：爆炸、火灾、人员伤亡，财产损失。

衍生灾害：火灾燃烧产物可能造成空气污染，处置事故过程中产生废水可能流入生活下水，河流水质可能污染。

危险化学品经营单位

危险化学品经营单位内无危险化学品储存，运输过程中可能经过我区，可能发生火灾、爆炸、泄漏、中毒、灼伤事故。

按照《海州区处置重特大道路交通事故应急预案》执行。

危险化学品运输单位

危险化学品运输车辆途经我区时，可能发生火灾、爆炸、泄漏、中毒、灼伤事故，按照《海州区处置重特大道路交通事故应急预案》执行。

阜新市海州区无危险化学品生产企业，无危险化学品生产重大危险源，无剧毒化学品（易制爆化学品）储存、使用单位。
根据以上调查和分析，阜新市海州区涉及的危险化学品事故主要类型包括火灾、爆炸、中毒（窒息）、泄漏、冻伤等。
2. 组织机构及职责

2.1 组织体系

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



在区政府领导下，成立应急指挥部，负责统一指导、协调全区危险化学品事故灾难应急救援工作。

总指挥：区人民政府区长

副总指挥：区人民政府常务副区长（现场救援总指挥）

应急管理办公室：设在区应急管理局，办公室主任由局长兼任。

成员单位：

应急管理局、政府办公室、委宣传部、海州消防救援大队、海州公安分局、市交警支队海州大队、区武装部、区发改局、区民政局、区财政局、区住建局、区工信局、区商务局、区市场监督管理局、区卫健局、区工会、区信访局、市自然资源局海州分局、市生态环境局海州分局、区人社局、区监察委、事故发生地阜新市海州工业园区、镇、街道办事处，事故单位。

2.2 工作职责

2.2.1 指挥部职责

贯彻落实国家有关法律、法规和规章，执行市委、市政府的决策部署，负责统一领导全区危险化学品事故管理和应急处置工作，组织、协调危险化学品事故灾难应急救援工作，批准启动和终止相应级别的应急响应。向上级政府报告事故和救援情况。落实应急管理人员队伍配置，满足应急救援资金、物资、装备需要。组织危险化学品事故调查工作。
2.2.2应急救援管理办公室有关职责

贯彻落实指挥部有关决议，承担指挥部日常工作，组织编制、修订区政府危险化学品生产安全事故应急预案，负责组织区政府危险化学品事故应急演练。监督检查、指导全区危险化学品企业应急预案制定、宣传、演练。承担应急指挥部交办的其他工作。

总指挥职责：指挥布属全区危险化学品管理、应急救援工作。

副总指挥职责：具体负责危险化学品事项日常管理工作，应急时担任现场应急救援总指挥，全面负责现场应急救援指挥工作。总指挥交办的其他事项。

2.2.3 应急指挥部成员单位有关职责

应急管理局职责：负责制定区级危险化学品生产安全事故应急预案，组织协调危险化学品事故的应急救援工作，及时向上级报告事故和抢险救援进展情况，落实上级领导的指示和批示。负责区危险化学品事故应急指挥部的日常工作，监督检查有关单位危险化学品应急救援预案的制定、备案、演练，负责组织区级应急救援演练，指导开展应急救援演练。负责区级应急救援专家组的组建，应急救援时组织专家到现场协助应急救援工作。负责协调区级危险化学品应急救援队伍，调度救援物资、装备。

区委宣传部：负责指导事故应急救援工作的新闻报道，组织、协调新闻媒体开展新闻报道和舆论引导工作，按有关规定组织开展涉及事故原因和责任问题的信息发布，新闻报道。

区政府办公室：参与各部门工作，做好伤亡者家属接待、安抚和善后处理等工作，保持社会稳定。

区发改局：负责抢险物资的采购、储备，按照发放指令发放应急救援物资。

海州消防救援大队：负责组织制定事故火灾扑救方案，负责组织实施事故现场的火灾扑救、被困人员的搜救，现场检测并划定警戒范围。控制易燃、易爆、有毒物质泄漏等。按照有关规定组织火灾事故的调查处理。

海州公安分局：负责事故现场及周边人员的疏散和现场警戒，保护事故现场。保护企业及相关人员的安全，控制事故责任人。按照有关规定参与事故调查。
海州交警大队：负责加强事故区域周边道路交通和人员管制，禁止无关车辆、人员进入危险领域，保障救援通道的畅通。

区武装部：参与事故现场抢险救援工作。完成区指挥部交办的其他相关工作。
区民政局：负责做好避险或因事故影响转移人员的临时安置和基本生活保障，组织开展救灾捐赠活动。

区财政局：负责将区危险化学品事故应急准备和救援工作所需资金列入区级财政预算，做好我区处置危险化学品事故资金保障工作。

市生态环境局海州分局：负责组织、制定危险化学品污染事故监测与环境污染控制应急方案，对事故现场环境进行监测，提出控制环境污染的应急处置措施，负责组织、制定遗洒危险化学品及沾染物的无害化处理方案，确保事故得到控制后，有效消除现场遗留危险物质对环境产生的污染，按照职责分工，调查危险化学品事故次生突发环境事件。

市自然资源局海州分局：为次生地质灾害治理提供技术服务。完成区指挥部交办的其他相关工作。
区卫健局：负责协助对危险化学品事故伤员的医疗救护，根据就近原则和医疗能力确定救治医院，协助开展现场救护及伤员转运，做好伤员分检、救治的统计工作，及时通报受伤人员的医疗救治情况。

区市场监督管理局：负责组织制定本区特种设备事故应急预案，组织、指导特种设备事故应急处置，制定事故现场特种设备的处置方案。组织特种设备事故的调查工作。

区商务局：负责组织或协助事故受灾人员生活必需品市场供应。完成区指挥部交办的其他相关工作。
区工信局：协助做好事故企业事后的恢复生产，应急处置与通信、电力部门保持联系，确保通信畅通。
区住建局：负责组织或协调房屋安全事故应急救援工作。负责组织或协调对事故现场破坏的城市供、排水，城镇燃气、热力、道路和重要市政设施进行抢险、排险，尽快恢复城市基础设施功能。为上级抢险救援工作提供帮助。完成区指挥部交办的其他相关工作。
区信访局：负责配合事故发生地政府接待上访人员。
区人社局：负责工伤认定及工亡遗属待遇政策解答工作。
区监察委员会：在政府调查组调查的基础上，启动问责调查。进一步核查并认定地方党委和政府、各级职能部门、相关单位以及事故涉及的党员和公职人员的责任。提出处理处置、问责意见。依规依纪依法对参与事故调查的有关单位及公职人员进行监督。

区工会：参与事故调查，保障受伤、遇难员工、家属的正当权益。

阜新市海州工业园区：负责指导、监督本辖区内生产经营单位危险化学品管理工作，履行先期处置职责，上报事故信息，配合市、区危险化学品抢险救援工作。

事故单位：第一时间启动本单位应急救援响应，履行先期处置职责，上报事故信息，扩大应急时配合市、区抢险救援工作，为救援提供相关资料、技术数据、现场情况和发生事故的化学品名称及特性。做好伤者家属接待、安抚和善后处理工作。

镇人民政府、街道办事处：按照本辖区内生产安全事故应急救援预案，参与安全生产应急救援工作。

其他部门：本预案中未规定危险化学品生产安全事故应急救援职责的其他部门和单位,根据应急处置工作需要,在区指挥部的统一组织下, 履行相关职能，做好相关工作。配合做好危险化学品生产安全事故应急救援工作。需要支持和配合时，区应急救援办公室负责组织协调工作。完成区指挥部交办的其他相关工作。
2.3 现场指挥部及工作职责

现场应急救援指挥部：

负责指挥所有参与应急救援的队伍和人员实施应急救援，并及时向总指挥报告事故及救援情况，需要外部力量增援时，报请市应急管理局协调，并说明需要的救援力量、救援装备等情况。

现场总指挥；区政府分管安全生产工作的常务副区长

工作职责：全面负责现场应急救援指挥工作。按照有关规定由熟悉事故现场情况的有关领导具体负责现场救援指挥。

负责现场应急响应所有方面的工作，确定事故目标及实现处置策略。批准实施书面或口头的事故行动计划，高效地调配现场资源，落实保障人员安全与健康的措施，管理现场所有的应急行动。

副总指挥：海州消防救援大队负责负责人

工作职责：具体负责现场处置危险化学品事故，需要外部增援时向市消防救援局求援。

副总指挥：区政府应急管理局局长

工作职责：协助现场总指挥开展应急救援工作，联络其他相关部门，传递应急救援信息，现场总指挥交办的其他工作。

现场应急救援指挥部下设10个工作小组，各工作小组名称、工作职责、牵头单位、参与单位如下：

综合协调组

牵头单位：应急管理局

参与单位：阜新市海州工业园区、住建局、海州公安分局、海州消防救援大队、卫健局、市场监督管理局、海州环保分局、事发地镇人民政府、街道办事处、事故单位。

工作职责：负责综合协调事故现场救援工作，联络各应急救援力量，负责应急救援信息的传递，掌握各专业组救援进展情况，传达事故现场救援指挥部下达的应急救援工作，负责应急救援情况的汇总、实时记录和应急救援工作的对外联系，组织事故调查组或接待上级事故调查组，完成救援指挥部交办的其他工作。

现场施救处置组

牵头单位：海州消防救援大队

参与单位：应急管理局、区武装部、市场监管局、工信局、事故单位、阜新市海州工业园区、事发地镇人民政府、街道办事处、社会救援力量。

工作职责：落实指挥部下达的施救方案和措施，对事故危害区域进行侦察、伤员的搜救、控险、排险、灭火、洗消等。协助做好事故后现场净化工作。
医疗救护组：

牵头单位：区卫健局

参与单位：应急管理局、海州交警大队、事故单位。

工作职责：根据需要负责在现场附近安全区域内设立临时医疗救护点，确保伤员能得到及时救治并护送重伤人员至医院进一步治疗。负责与市、省有关医疗单位联系，必要时抽调相关医疗专家指导医疗救护工作。

疏散警戒组

牵头单位：海州公安分局

参与单位：事故单位、教文旅局、农业农村局、阜新市海州工业园区、事发地镇人民政府、街道办事处。

工作职责：负责对现场危险区域设置安全警戒线，疏散、撤离危险区域内无关人员，负责事故现场疏散区域内治安巡逻和社会治安管理，禁止无关车辆和人员进入危险区域。

交通保障组

牵头单位：海州交警大队

参与单位：住建局、事发地阜新市海州工业园区、事发地镇人民政府、街道办事处。

工作职责：对事故单位周边进行交通管制，禁止无关车辆进入事故现场，保证救援车辆的畅通。

物资供应组

牵头单位：发改局

参与单位：应急管理局、财政局、民政局、阜新市海州工业园区、事故单位、事发地镇人民政府、街道办事处。

工作职责：负责组织应急救援抢险物资器材的供应及资金保障。

环境监测组

牵头单位：海州生态环境分局

参与单位：农业农村局、事发地阜新市海州工业园区、事发地镇人民政府、街道办事处、事故单位。

工作职责：负责对事故发生地及周边环境应急监测，向事故现场指挥部报告环境污染的监测情况并提供现场数据、指标、气象监测预报信息资料。负责环境污染的控制、处置工作。防止次生、衍生事故的发生。组织对事故造成的环境影响进行评估，提出环境污染治理和生态修复方案。

技术专家组

牵头单位：应急管理局

参与单位：阜新市海州工业园区、事故单位

工作职责：根据提供的应急救援现场的各项数据、指标和化学品事故的种类、事故源，制定施救方案和突发情况的处置措施，界定危险区域，指导应急救援技术工作，提供应急救援技术咨询，参与现场指挥。

新闻报导组

牵头单位：区委宣传部

参与单位：应急管理局、政府办、事发地阜新市海州工业园区、事故单位、事发地镇人民政府、街道办事处。

工作职责：负责事故及救援有关情况的报道工作，发布事故和救援信息，接待媒体记者。

机动组

牵头单位：区政府办公室

参与单位：信防办、人社局、工会及其他与应急工作有关的单位

工作职责：保障救援人员的食宿，负责政府接待工作与对外联络，现场总指挥临时交办的其他任务。

指挥部主要职责是根据危险化学品事故类型及现场情况，全权指挥调度有关部门和单位进行事故处置工作，紧急调动应急储备物资、交通工具以及相关设施设备；及时向上级党委、政府和有关部门报告事态发展情况，执行上级有关指示和命令，必要时请示上级政府启动上级生产安全事故应急救援预案。

3. 预警预防机制

3.1 信息监控与报告

区应急管理局和其他有危险化学品监督管理职责的部门对重大事故隐患、危险源监控进行分级管理，建立重大事故隐患和危险源监控数据库，根据监控信息，对可能引发重大、特大危险化学品事故的险情, 或当其他灾害可能引发危险化学品事故时，及时通报同级政府有关部门及有关生产经营单位。

具有安全监管职责的部门要对可能产生次生灾害的危险化学品事故，以及自然灾害、公共卫生和社会安全等方面的突发事件可能引发危险化学品事故的信息，进行接收、报告、分析和处理。按照事故预警级别，报送同级人民政府和上一级应急管理部门。

危险化学品事故发生后，要按下列要求做好事故信息的报告：

（1）事发现场人员（包括第一时间赶到现场的救治人员）要在第一时间报告本单位负责人，同时开展先期处置工作。当事故等级超出自身救援能力时，及时向社会救助。

（2）单位负责人接到事故报告后，应立即用电话如实向区应急管理局报告，最迟不得超过20分钟。中省直、市直属企业在报告本区政府和应急管理部门的同时，报市应急管理部门，同时报告上级主管部门。

（3）区政府及应急管理部门接到报告后，应当立即核实情况，并按有关规定立即上报。区应急管理局应当立即向市级应急管理部门报告，20分钟内电话汇报，1小时内书面汇报。当发生Ⅳ级以上事故，需启动本预案响应的，要立即报告区危险化学品事故应急总指挥部。

（4）区危险化学品事故应急总指挥部接到报告后，区危险化学品事故应急指挥部总指挥根据情况发布启动相应响应级别的命令。

事故报告的主要内容：

（1）事故发生单位的概况。

（2）事故发生的时间、地点、类别、简要经过、现场情况。

（3）事故可能或已经造成伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失。

（4）事故发生原因的初步判断，事故采取的措施及事故控制情况。

（5）救援所需的专业人员和抢险设备、器材。

（6）报告人、报告签发人、联系电话、联系人。

3.2 事故分级及预警行动

按事故的可控性、严重程度及影响范围，危险化学品事故分为一般（Ⅳ级）、较大（Ⅲ级）、重大（Ⅱ级）、特别重大（Ⅰ级）四个等级，依次用蓝色、黄色、橙色和红色表示。

一般（Ⅳ级）：造成3人（不含）以下死亡（含失踪），或危及3人以下生命安全，或30人（不含）以下中毒（重伤），或者直接经济损失在100万元（不含）以下，产生一定社会影响的事故。

较大（Ⅲ级）：造成3人（含）以上、10人（不含）以下死亡（含失踪），或危及3人（含）以上10人（不含）以下生命安全，或30人（含）以上、50人（不含）以下中毒（重伤），或者直接经济损失在100万元（含）以上、5000万元（不含）以下，产生较大社会影响的事故。

重大（Ⅱ级）：造成10人（含）以上、30人（不含）以下死亡（含失踪），或危及10人（含）以上、30人（不含）以下生命安全，或50人（含）以上、100人（不含）以下中毒（重伤），或者直接经济损失在5000万元（含）以上、1亿元（不含）以下，需要紧急转移安置5万人（含）以上、10万人（不含）以下的重大安全生产事故。 

特别重大（Ⅰ级）：造成30人（含）以上死亡（含失踪），或危及30人（含）以上生命安全，或100人（含）以上中毒（重伤），或者直接经济损失超过1亿元（含）以上，需要紧急转移安置10万人（含）以上的特别重大安全生产事故。 

4. 应急响应

4.1 分级响应

危险化学品突发事故应急响应，坚持属地管理为主的原则，按照危险化学品事故等级，分级响应。

发生一般（Ⅳ级）事故及险情时，由区启动应急响应，响应行动由本区政府组织实施。市应急指挥部办公室密切关注事态发展情况，保持与事发区政府的联系，做好应急准备。发生较大（Ⅲ级）及以上事故时，我区启动扩大应急响应，协助上级部门开展应急救援工作。

危险化学品生产经营单位发生危险化学品事故后，应立即启动本单位预案，组织相关应急力量采取必要的处置措施进行抢救。危险化学品事故发生后，应采取下列措施，控制事态的发展，应迅速向所在地的应急、公安、生态环境、市场监督等有关部门和当地政府报告，通报事故情况。 

（1）根据事态影响范围，向周边社区发出避险警告。

（2）划定警戒区域，采取必要管制措施。 

（3）实施动态监测，及时确认危害范围及程度。

（4）实施紧急疏散和救援行动，组织员工开展自救互救。

（5）需要社会支援和启动上一级应急救援预案，应及时提出请求给予支持。

4.2启动条件 
（1）发生Ⅳ级响应条件的危险化学品事故；     
（2）接到上级关于危险化学品事故救援增援的指示；   
（3）区领导认为有必要启动； 
（4）执行其他应急预案时需要本启动预案。

 4.3 响应程序    
（1）应急指挥部总指挥宣布启动相应级别的应急响。

（2）现场应急指挥部成员停止其他工作待命。

（3）综合协调组收集事故有关信息。

（4）现场应急总指挥赶赴现场进行指导协调、协助指挥。

（5）各职能工作组赶赴现场听从现场总指挥调动。

（6）及时上报事故情况。   
（7）调动有关队伍、专家组参加现场救援工作，调动有关装备、物资支援现场救援。  
（8）及时向公众及媒体发布事故应急救援信息。   
4.4 信息处理   
 区政府接到Ⅳ级以上危险化学品事故报告后要及时报市应急管理局。    
各危险化学品从业单位将所属企业发生的Ⅳ级以上危险化学品事故信息直接报区应急管理局。    
危险化学品事故现场应急救援指挥部要跟踪续报事故发展、救援工作进展以及事故可能造成的影响等信息，及时提出需要上级协调解决的问题和提供的支援。    
4.5 指挥和协调    
危险化学品事故现场救援指挥坚持属地为主的原则。事故发生后，发生事故的企业应当立即启动企业预案，组织救援。按照分级响应的原则由区政府成立现场应急救援指挥部，按照相关处置预案，统一协调指挥事故救援，协调指挥以下内容：    
（1）根据现场救援工作需要和全国安全生产应急救援力量的布局，协调调动有关的队伍、装备、物资，保障事故救援需要；    
（2）组织有关专家指导现场救援工作，协助现场指挥部提出救援方案，制定防止事故引发次生灾害的方案，责成有关方面实施。   
 （3）针对事故引发或可能引发的次生灾害，适时通知有关方面启动相关应急预案。    
（4）扩大应急时向上级政府和社会救援力量求援。  
 4.6 现场紧急处置

按照事态发展变化情况，出现急剧恶化的特殊险情时，应急指挥部应充分考虑专家和有关方面意见，依法采取紧急处置措施。根据危险化学品事故可能造成的后果，将危险化学品事故分为：火灾事故、爆炸事故、易燃易爆或有毒有害物质泄漏、中毒（窒息）等事故。

4.6.1 危险化学品事故一般处置方案

（1）接警。接警时应明确发生事故的单位名称、地址、危险化学品种类、事故简要情况、人员伤亡情况等。

（2）隔离事故现场，建立警戒区。事故发生后，启动应急响应，根据化学品泄漏的扩散情况、火焰辐射热、爆炸所涉及到的范围建立警戒区，在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。

（3）人员疏散，包括撤离和就地保护两种。撤离是指把所有可能受到威胁的人员从危险区域转移到安全区域。在时间足够的情况下，撤离是最佳保护措施，一般是从上风侧离开，有组织、有秩序地进行。就地保护是指人进入建筑物或其它设施内，直至危险过去。当撤离比就地保护更危险或撤离无法进行时，采取此项措施，指挥建筑物内的人关闭所有门窗、通风、加热、冷却系统。

（4）现场控制。针对不同事故，开展现场控制工作。应急人员应根据事故特点和事故引发物质的不同，采取不同的防护措施。

4.6.2  火灾事故处置方案要点

（1）确定火灾发生位置；

（2）确定引起火灾的物质类别（压缩气体、液化气体、易燃液体、易燃物品、自燃物品等）；

（3）所需应急救援处置技术和专家；

（4）火灾发生区域的周围环境；

（5）周围区域存在的重大危险源分布情况；

（6）火灾扑救的方法；

（7）火灾可能导致的后果（含火灾与爆炸伴随发生的可能性）；

（8）火灾可能导致的后果对周围区域的影响和程度；

（9）火灾可能导致后果的控制措施（控制火灾蔓延、人员疏散、医疗救护等）；

（10）需要调动的应急救援力量（消防救援支队、企业消防队伍等）。

4.6.3  爆炸事故处置方案要点

（1）确定爆炸地点；

（2）确定爆炸类型（物理爆炸、化学爆炸）；

（3）引起爆炸的物质类别（气体、液体、固体）；

（4）所需应急救援处置技术和专家；

（5）爆炸地点的周围环境；

（6）周围区域存在的重大危险源分布情况；

（7）爆炸可能导致的后果（如火灾、二次爆炸等）；

（8）爆炸可能导致后果的控制措施（再次爆炸控制手段、工程抢险、人员疏散、医疗救护等）；

（9）需要调动的应急救援力量（消防救援支队、企业消防队伍等）。

4.6.4  易燃、易爆或有毒物质泄漏事故处置要点

（1）确定泄漏源的位置；

（2）确定泄漏的化学品种（易燃、易爆或有毒物质）；

（3）所需应急救援处置技术和专家；

（4）泄漏源的周围环境（环境功能区、人口密度等）；

（5）确定是否已有泄漏物质进入大气、附近水源、下水道等场所；

（6）周围区域存在的重大危险源分布情况；

（7）确定泄漏时间或预计持续时间；

（8）确定实际或估算的泄漏量；

（9）气象信息；

（10）泄漏扩散趋势预测；

（11）泄漏可能导致的后果（泄漏是否可能引起火灾、爆炸、中毒等后果）；

（12）泄漏危及周围环境的可能性；

（13）泄漏可能导致后果的控制措施（堵漏、工程抢险、人员疏散、医疗救护等）；

（14）需要调动的应急救援力量（消防救援支队、企业救援队伍、防化部门等）。

扑救易燃液体的基本方法

易燃液体通常也是贮储在容器内或管道内输送的。与气体不同的是，液体容器有的密闭，有的敞开，一般都是常压，只有反应釜及输送管道内的液体压力较高。液体不管是否着火，如果发生泄漏或溢出，都将顺着地面（或水面）飘散流淌，而且，易燃液体还有比重和水溶性等涉及能否用水和决不能泡沫扑救的问题以及危险性很大的沸溢和喷溅问题，因此，扑救易燃液体火灾往往了是一场坚难的战斗。遇易燃液体火灾，一般应采用以下基本对策：

（1）首先应切断火势蔓延的途径，冷却和疏散火势威胁的压力及密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。如有液体流淌时，应筑堤（或用围油栏）拦截飘散流淌的易燃液体或挖沟导流。

（2）及时了解和掌握着火液体的品名、比重、水溶性、毒性、腐蚀、沸溢、喷溅等危险性，以便采取相应的灭火和防护措施。

（3）对较大的贮罐或流淌火灾，应准确判断着火面积和液体性质，采取相应灭火措施。

小面积（一般50m2以内）液体火灾，一般可用雾状水扑灭，用泡沫、干粉、二氧化碳灭火更有效。

大面积液体火灾必须根据其相对密度（比重）、水溶性和燃烧面积大小，选择正确的灭火剂扑救。

比水轻又不溶于水的液体（如汽油、苯等），用直流水，雾状水灭火往往无效，可用普通蛋白泡沫或轻水泡沫灭火。用干粉、卤代烷扑救时，灭火效果要视燃烧面积大小和燃烧条件而定，最好用水冷却罐壁。

比水重又不溶于水的液体起火时可用水扑救，水能覆盖在液面上灭火，用泡沫也有效。用干粉扑救时，灭火效果要视燃烧面积大小和燃烧条件而定，最好用水冷却罐壁。

具有水溶性的可燃液体（如醇类、酮类等），虽然从理论上讲能用水稀释扑救，但用此法使液体闪点消失，水必须在溶液中很大的比例。这不仅需要大量的水，也容易使液体溢出流淌，而普通泡沫又会受到水溶性液体的破坏（如果普通泡沫强度加大，可以减弱火势），因此，最好用反抗溶性泡沫扑救。用干粉扑救时，灭火效果要视燃烧面积大小和燃烧条件而定，也需用水冷却盛装可燃液体的罐壁。

（4）扑救毒害性，腐蚀性或燃烧产物毒害性较强的易燃液体火灾，扑救人员必须佩戴防护面具，采取防护措施。

（5）遇易燃液体管道或贮罐泄漏着火，在切断蔓延途径把火势限制在一定范围内的同时，对输送管道应设法找到并关闭进出阀门。如果管道阀门已损坏或是贮罐泄漏，应迅速准备好堵漏材料，然后先用泡沫、干粉、二氧化碳或雾状水等扑灭地上的流淌火焰，为堵漏扫清障碍，再扑灭泄漏口的火焰，并迅速采取堵漏措施。与气体堵漏不同的是，液体一次堵漏失败，可连续堵几次，用泡沫覆盖地面，并堵住液体流淌和控制好周围的着火源。

扑救爆炸物品火灾的基本方法

这类物品由于内部结构含有爆炸性基因，受摩擦、撞击、震动、高温等外界因素激发，极易发生爆炸， 遇明火则更危险。遇爆炸物品火灾，一般应采取以下基本对策：

（1）迅速判断和查明再次发生爆炸的可能性和危险性，紧紧抓住爆炸后和再次发生爆炸之前的有利时机，采取一切可能的措施，全力制止再次爆炸的发生。

（2）切忌用沙土盖压，以免增强爆炸物品爆炸时的威力。

（3）如果有疏散可能，人身安全上确有可靠保障，应迅即组织力量及时疏散着火区域周围的爆炸物品，使着火区域周围形成一个隔离带。

（4）扑救爆炸物品堆垛时水流应采用吊射，避免强力水流直接冲击堆垛，以免堆垛倒塌引起再次爆炸。

（5）灭火人员应尽量利用现场现成的掩蔽体或尽量采用卧姿等低姿射水，尽可能地采取自我保护措施。消防车辆不要停靠离爆炸物品太近的水源。

（6）灭火人员发现发生再次爆炸的危险时，应立即向现场指挥报告，现场指挥应迅即作出准确判断，确有发生再次爆炸征兆或危险时，应立即下达撤退命令。灭火人员看到或听到撤退信号后，应迅速撤至安全地带，来不及撤退时，应就地卧倒。

扑救遇湿易燃物品火灾的基本方法

遇湿易燃物品能与潮湿和水发生化学反应，产生可燃气体和热量，有时即使没有明火也能自动着火或爆炸， 如金属钾、钠以及三乙基铝（液态）等。因此，这类物品有一定数量时，绝对禁止用水、泡沫、酸碱灭火器等湿性灭火剂扑救。 这类物品的这一特殊性给其火灾扑救带来了很大的困难。通常情况下，遇湿易燃物品由于其发生火灾时的灭火措施特殊，在储存时要求分库或隔离分堆单独储存，但在实际操作中有时往往很难完全做到，尤其是在生产和运输过程中更难以做到，如铝制品厂往往遍地积有铝粉。对包装坚固、封口严密、数量又少的遇湿易燃物品，灭火人员在扑救中应谨慎处置。对遇湿易燃物品火灾，一般应采取以下基本对策：

（1）应了解清楚遇湿易燃物品的品名、数量、是否与其他物品混存、燃烧范围、火势蔓延途径。

（2）如果只有极少量（一般50g以内）遇湿易燃物品，则不管是否与其他物品混存，仍可用大量的水或泡沫扑救。水或泡沫刚接触着火时，短时间内可能会使火势增大，但少量遇湿易燃物品燃尽后，火势很快就会熄灭或减少。

（3）如果遇湿易燃物品数量较多，且未与其他物品混存，则绝对禁止用水或泡沫、酸碱等湿性灭火剂扑救。遇湿易燃物品应用干粉、二氧化碳、卤代烷扑救，只有金属钾、钠、铝、镁等个别物品用二氧化碳、卤代烷无效。固体遇湿易燃物品应用水泥、干沙、干粉、硅藻土和蛭石等覆盖。水泥扑救固体遇湿易燃物品火灾比较易得到的灭火剂。对遇湿易燃物品中的粉尘如镁粉、铝粉等，切忌喷射有压力的灭火剂，以防止将粉尘吹扬起来，与空气形成爆炸性混合物而导致爆炸发生。

（4）如果有较多的遇湿易燃物品与其他物品混存，则应先查明是哪类物品着火，遇湿易燃物品的包装是否损坏。可先开关水枪向着火点吊射少量的水进行试探，如未见火势明显增大，证明遇湿物品尚未着火，包装也未损坏，应用大量水或泡沫扑救，扑灭火势后立即组织力量将淋过水或仍在潮湿区域的遇湿易燃物品疏散到安全地带分散开来。如射水试探后火势明显增大，则证明遇湿易燃物品已经着火或包装已经损坏，应禁止用水、泡沫、酸碱灭火器扑救；若是液体应用干粉等灭火剂扑救，若是固体应用水泥、干沙等覆盖，如遇钾、钠、镁、铝轻金属发生火灾最好用石墨粉、氯化钠以及专用的轻金属灭火剂扑救。

（5）如果其他物品火灾威胁到相邻的较多遇湿易燃物品，应先用油而或塑料膜等其他防水而将遇湿易燃物品遮盖好，然后再在上面盖上棉被并淋上水。如果遇湿易燃物品堆放处地势不太高，可在其 周围用土筑一道防水堤。在用水或泡沫扑救火灾时，对相邻遇湿易燃物品应留一定的力量监护。

由于遇湿易燃物品性能特殊，又不能用常用的水和泡沫灭火剂扑救，从事这类物品生产、经营、储存、运输、使用的人员及消防人员平时应经常了解和熟悉其品名和主要危险特性。

扑救毒害品、腐蚀品火灾的基本方法

毒害品、腐蚀品对人体都有一定的危害，毒害品主要经口和吸入蒸气或通过皮肤接触引起人体中毒，腐蚀品通过皮肤接触使人体形成化学灼伤。毒害品、腐蚀品有些本身能着火，有些本身并不着火，但与其他可燃物品接触后能着火。遇毒害品、腐蚀品火灾，一般应采取以下基本对策：

（1）灭火人员必须穿防护服，佩戴防护面具。一般情况下采取全身防护即可，对有特殊要求的物品火灾，应使用专用防护服，考虑到过滤式防毒面具防毒范围的局限性，在扑救毒害品火灾时应尽量使用隔绝式氧气或空气面具。为了在火场上能正确使用和适应防护服和防护面具，平时应进行严格的适应性训练。

（2）积极抢救受伤和被困人同，限制燃烧范围。毒害品、腐蚀品火灾极易造成人员伤亡，灭火人员在采取防护措施后，应立即投入寻找和抢救受伤、被困人员的工作，并努力限制燃烧范围。

（3）扑救时应尽量使用低压水流或雾状水，避免腐蚀品、毒害品溅出。遇酸类或碱类腐蚀品最好调制相应的中和剂稀释中和。

（4）遇毒害品、腐蚀品容器泄漏，在扑灭火势后应采取堵漏措施。腐蚀品需用防腐材料堵漏。

（5）浓硫酸遇水能放出大量的热，会导致沸腾飞溅，需特别注意防护。扑救浓硫酸与其他可燃物品接触发生的火灾，浓硫酸数量不多时，可用大量低压水快速扑救；如果浓硫酸量很大，应先用二氧化碳、干粉、卤代烷等灭火，然后再把着火物品与浓硫酸分开。

扑救易燃固体，自燃物品火灾的基本方法

易燃固体、自燃物品一般都可用水或泡沫扑救，相对其他种类的化学危险物品而言是比较容易扑救的，只要控制住燃烧范围，逐步扑灭即可。但也有少数易燃固体、自燃物品的扑救方法比较特殊，如硫磺、奈、黄磷等。

（1）奈等是能升华的易燃固体，受热发出易燃蒸气。火灾时可用雾状水、泡沫扑救并切断火势蔓延途径，但应注意，不能以为明火火焰扑灭即已完成灭火工作。因为受热以后升华的易燃蒸气能在不知不觉中飘逸，在上层与空气能形成爆炸性混合物，尤其是在室内，易发生爆燃，因此，扑救这类物品火灾千万不能被假象所迷惑。在扑救过程中应不时向燃烧区域上空周围喷射雾状水，并用水浇灭燃烧区域及周围的一切火源。

（2）黄磷是自燃点很低、在空气中能很快氧化升温并自燃的自燃物品。遇黄磷火灾时，首先应切断火势蔓延途径，控制燃烧范围。对着火的黄磷应用低压水或雾状水扑救。高压直流水冲击能引起黄磷飞溅，导致灾害扩大。黄磷熔融液体流淌时应用泥土、沙袋等筑堤拦截并用雾状水冷却，对磷块和冷却后已固化的黄磷，应用钳子钳入贮水容器中。来不及钳时可选用沙土掩盖，但应做好标记，等火势扑灭后，再逐步集中到储水容器中。

（3）少数易燃固体、自燃物品不能用水和泡沫扑救，如铝粉、烷基铝、保险粉等，应根据具体情况区别处理，宜选用干砂和不用压力喷射的干粉扑救。

扑救压缩气体或液化气体火灾事故的基本方法

压缩或液化气体总是被储存在不同的容器内，或通过管道输送。其中，储存在较小钢瓶内的气体压力较高，受热以火焰熏烤容易发生爆裂。气体泄漏后遇火源已形成稳定燃烧时，其发生爆炸或再次爆炸的危险性与可燃气体泄漏未燃时相比要小得多。遇压缩或液化气体火灾，一般应采用以下基本对策：

（1）扑救气体火灾切忌盲目扑来火势，在没有采取堵漏措施的情况下，必须保持稳定燃烧；否则，大量可燃气体泄漏出来与空气混合，遇到火源就会发生爆炸，后果将不堪设想。

（2）首先应扑来外围火源引燃的可燃物火势，切断火势蔓延途径，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。

（3）如果火势中有受到火焰辐射热威胁的压力容器，能疏散的应尽量在水枪的掩护下疏散到安全地带，不能疏散的应部署足够的水枪进行冷却保护。为防止容器爆裂伤人，进行冷却的人员应尽量采用低姿射水或利用现场坚实的掩蔽体防护。对卧式贮罐，冷却人员应选择贮罐四侧角作为射水阵地。

（4）如果是输气管道泄漏着火，应设法找到气源阀门。阀门完好时，只要关闭气体的进出阀门，火势就会自动熄灭。

（5）贮罐或管道泄漏关阀无效时，应根据火势判断气体 压力和泄漏口的大小及其形状，准备好相应的堵漏材料（如软木塞、橡皮塞、粘合剂、弯管工具等）。

（6）堵漏工作准备就绪后，即或用水扑救火情，也可用干粉、二氧化碳、卤代烷灭火，但仍需水冷却烧烫的罐或管壁。火扑灭后，应立即用堵漏材料堵漏，同时用雾状水稀释和驱散泄漏出来的气体。如果确认泄漏口非常大，根本无法堵漏，只需冷却着火容器及其周围容器和可燃物品，控制着火范围，直到燃气燃尽，火势自动熄灭。

（7）现场指挥应密切注意各种危险征兆，遇有火势熄灭后较长时间未能恢复稳定燃烧或受热辐射的容器安全阀火焰变亮耀眼、尖叫、晃动等爆裂征兆时，指挥员必须适时作出准确判断，及时下达撤退命令。现场人员看到或听到事先规定的撤退信号后，应迅速撤退至安全地带。

4.7应急人员的安全防护

根据危险化学品事故的特点及其引发物质的不同以及应急人员的职责，采取不同的防护措施。应急救援指挥人员、医务人员和其他不进入污染区域的应急人员，一般配备过滤式防毒面罩、防护服、防毒手套、防毒靴等。工程抢险、消防和侦检等进入污染区域的应急人员，应配备密闭型防毒面罩、重型防化服和空气呼吸器等。同时，做好现场毒物的洗消工作（包括人员、设备、设施和场所等）。

4.8群众的安全防护

根据不同的危险化学品事故特点，组织和指导群众就地取材（如毛巾、湿布、口罩等），采用简易有效的防护措施保护自己。根据实际情况，制定切实可行的疏散程序（包括疏散组织、指挥机构、疏散范围、疏散方式、疏散路线、疏散人员的保护等）。组织群众撤离危险区域时，应选择安全的撤离路线，避免横穿危险区域。进入安全区域后，应尽快去除受污染的衣物，防止继发性伤害。

4.9 信息发布

区危险化学品事故应急总指挥部是危险化学品事故信息的指定来源，通过区委宣传部统一口径对外报道。

4.10应急结束

4.10.1应急结束条件

（1）事故现场已得到控制，危险状况已经消除，导致次生、衍生事故隐患消除。
（2）污染源的泄漏已降至规定限值以内，环境符合有关标准，且事件造成的危害已经被消除，无继发可能。
（3）事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要，遇险人员全部获救。

（4）地方政府和相关部门确定可以应急结束的其他情况。

4.10.2应急结束程序

应急响应结束时由现场应急指挥确认，经应急总指挥批准，由现场应急指挥宣告现场应急处置工作结束，应急救援队伍撤离现场。应急指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令，现场应急救援工作结束。
由公司派人通知受影响周边企业恢复正常的生产、生活秩序。

4.10.3应急结束后工作

应急指挥部组织善后处理、原因分析、评估应急响应情况，提供最终报告。应急状态终止后，继续进行跟踪环境监测和评估，同时进行以下后期处置：

（1）通知公司及周边企业危险已经解除。
（2）对现场危险区中暴露的应急人员和受污染设备进行洗消。
（3）对于此次发生的生产安全事故的起因、过程和结果向有关部门做详细报告。
（4）弄清事故发生的原因，调查事故造成的损失并明确事故责任。
（5）提供事故相关情况的报告，全力配合上级或政府部门事故调查。

5. 应急保障

5.1通信与信息保障

 区危险化学品事故值守报警电话：2833300（工作日）

3381291（其他时间）

有关人员保障24小时开机，保障能随时取得联系。

5.2应急支援与装备保障

（1）救援装备保障。

危险化学品从业单位按照有关规定配备危险化学品事故应急救援装备。我区域内有海州消防救援大队，配备有关装备，依托阜新市消防救援局现有资源，应急救援力量不足时，请求支援。

（2）应急队伍保障。

危险化学品事故应急救援队伍以危险化学品从业单位的专业应急救援队伍为基础，以相关企业的业余应急救援队伍为重点，按照有关规定配备人员、装备，开展培训、演习。

我区域内有海州消防救援大队，在前进路和站前有两只专业救援队伍，人员54名。

其他兼职消防力量及社区群众性应急队伍是危险化学品事故应急救援的重要补充力量。   
（3）交通运输保障。

在应急响应时，利用现有的交通资源，市交警支队协调沿途县、区人民政府提供交通警戒支持，以保证及时调运危险化学品事故灾难应急救援有关人员、装备、物资。区人民政府组织对事故现场进行交通管制，开设应急救援特别通道，最大限度地赢得救援时间。   
地方人民政府组织和调集足够的交通运输工具，保证现场应急救援工作需要。   
 （4）医疗卫生保障。

市卫生行政部门负责应急处置工作中的医疗卫生保障，组织协调各级医疗救护队伍实施医疗救治，并根据危险化学品事故造成人员伤亡的特点，组织落实专用药品和器材。医疗救护队伍接到指令后要迅速进入事故现场实施医疗急救，各级医院负责后续治疗。我区卫健局积极协助医疗救治。    
本区域内应急医疗资源：阜新市第一人民医院、阜新市第二人民医院、阜矿集团总医院等，救援时依托阜新应急医疗救助中心120系统。

（5）治安保障。

区人民政府组织事故现场治安警戒和治安管理，加强对重点地区、重点场所、重点人群、重要物资设备的防范保护，维持现场秩序，及时疏散群众。   
（6）物资保障。

危险化学品从业单位按照有关规定储备应急救援物资，区人民政府根据实际情况储备一定数量的常备应急救援物资。应急响应时所需物资的调用、采购遵循事先规定的工作程序，保证应急救援的需求。   
 5.3 技术储备与保障  
 应急管理局和危险化学品从业单位要充分利用现有的技术人才资源和化学品基础数据库，为危险化学品事故应急救援提供基本信息，提供在应急状态下的技术支持。   
 应急响应状态下，农业农村局与市气象部门保持联系，为危险化学品事故的应急救援决策和响应行动提供所需要的气象资料。

 5.4 宣传、培训和演习
（1）工作信息交流：区应急管理局利用各种可行方式宣传应急法律和法规，宣传预防、避险、自救、互救、减灾等常识，增强公众忧患意识、社会责任意识和自救互救能力。

（2）培训：要定期对应急管理干部进行应急管理法律法规培训，提高各级领导干部应对和处置危险化学品生产安全事故的能力。

区、镇人民政府、有关部门要定期开展应急救援人员培训，提高应急救援人员的专业技能和救援水平。
（3）演习：
1）区政府、区应急管理局应当至少每2年举行1次生产安全事故应急救援预案演练，并根据演练情况、实际需要和情势变化按照有关规定适时修订完善。

2）镇政府、街道办事处等政府派出机构也应按上款执行。
3）生产经营单位按国家相关规定进行演习。

5.5监督与检查

区政府应急管理局会同区政府有关部门定期组织对本预案执行情况进行检查，督促有关部门和单位对应急工作中存在的问题进行整改，对应急预案进行修订。建立完善应急工作的考核体系。

5.6 责任与奖惩

防范和应对工作实行严格的责任制。区人民政府及其有关部门对在危险化学品生产安全事故预防处置工作中做出突出贡献的集体和个人予以表彰和奖励。对迟报、谎报、瞒报和漏报事故信息或者在应急处置工作中有其他失职、渎职行为的有关责任人，依法予以行政处分。构成犯罪的，由司法部门依法追究刑事责任。
6. 预案管理

6.1 预案编制与修订

区应急管理局负责本预案管理工作，根据应急救援相关法律法规规定负责编制、修订、完善并负责解释，部门职责或应急资源发生变化，以及实施过程中发现存在问题或出现新的情况，应及时修订完善本预案。原则上每3年修订1次。区有关部门（单位）、镇（街道）应当及时修订有关预案，做好与本预案的衔接工作。未尽事宜按照国家律法、法规、规章、规范性文件及标准执行。

6.2预案实施

本预案自发布之日起执行，原《阜新市海州区危险化学品生产安全事故应急预案》同时作废。
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